　　　　　                                    

四川外国语大学歌乐楼A609音频系统更新采购

校内询价单

	序号
	产品

名称
	产品款式及技术参数
	数量
	最高限价（元）

	1
	阵列音柱音箱
	1.单元组成 　 LF: 4*4.5" / HF:  1*3"

2.额定功率 260W

3.推荐放大器功率  350W

4.额定阻抗 8 ohms 

5.频率范围 100Hz-20KHz

6.灵敏度 96dB

7.最大声压级 123dB                    

8.辐射角度(H*V)):90°x 90° 　

9.箱体材料 l 高档铝合金

10.箱体面网  黑色圆孔防尘钢网

11.表面漆黑色环保砂纹耐磨油漆

12.产品尺寸(W*D*H)（mm) 136*161*618

13.净重  (Kg) 9.0Kg

适用范围 会议室，报告厅，多功能厅，礼堂，学校，咖啡厅，车站，码头

 
	4 
	 18900

	2
	一拖八无线会议主机
	1. 抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；

2. 高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；

3. 采用八通道的接收设计，可连接八支无线会议话筒； 

4. 内置2*20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；

5. 一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；

6. 带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；

7. 使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；

8. 红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；

9. 采用UHF530-670MHz频段载波；

10. 标配8条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；

11. 配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；

12. 金属外壳2U的标准机柜设计，安装方便。
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	3
	无线方管话筒
	1.
金属面板设计，内置天线，带有红色灯环显示话筒工作状态。

2.
采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。
3.
话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原

4.
灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色

5.
带2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰

6.
话筒带发言计时功能

7.
侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量

8.
全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰

9.
单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米

10.
内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用

11.
超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时
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	供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

一、成交原则：

满足供应商资格条件要求，款式、材质、质量和服务完全符合采购需求且报价最低。

二、服务要求：
1、施工时间：合同签订后7个工作日内完工。
2、售后服务：

（1）工程完工验收合格开始计算质保2年。
（2）报修后响应到达时间在2小时内。
三、报价要求：

本项目最高限价1.89万元。本次报价须为人民币报价，包含且不仅限于主副材料费、施工安装费、运费、税费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
四、验收方式：

1、质量验收标准：以产品款式、技术参数和询价文件及补充材料为标准。

2、质量验收方式：成品验收。供货商产品安装完毕后，应通知使用方到现场查验。

3、设备安装完成后，使用方有权将安装好的设备送检，送检费用由供货商承担，检测不合格确定为验收不合格。
五、付款方式：
验收合格后开具发票，以公对公转账方式支付合同金额。

	报价人须在2026年07月20日（09：00-11：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料（含资格条件检查内容）密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学资产管理处设备科办公室（汇英楼3-5）。


（一）报价函

四川外国语大学：
我方收到的校内询价单，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

	序号
	产品

名称
	产品款式及技术参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


1.愿意按照询价单中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价为人民币：    元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份。
3.我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方询价单的一切规定和要求及评审办法。
5. 我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
6. 在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川外国语大学采购与招投标管理办法（试行）》之规定给予惩罚。
                                                                          供应商（公章）：
                                                                地址：
                                                                电话： 
 联系人：
年   月  日

（二）资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（三）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：四川外国语大学：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （供应商公章）
                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（四）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：四川外国语大学：
（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（五）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
致四川外国语大学：
                      （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（供应商公章）
                                                         年   月   日
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