四川外国语大学增配歌乐楼教室课桌椅结果公告
一、采购执行单号：SISU24A00012 
二、项目名称：多媒体教室激光投影更换
三、采购方式：校内询价
四、评审日期： 2026-7-1
五、公示日期： 2026-6-26
六、成交结果
供应商名称：重庆浩森家具有限公司
成交金额：27960.00元
	主要技术（服务）内容

	学生桌
	尺寸：1200*400*760，桌面为25mm厚防火板贴面，前鸭嘴后圆边，表面耐磨、耐刮、易清洁；桌腿为20*40*1.2mm厚优质钢架，前挡板:采用1.0mm冷轧钢板经全自动冲孔，折边成型;经静电喷塑处理防锈抗冲击，承重稳定。与原有的桌子放一个房间，款式、尺寸、颜色需与原有一致.

	学生椅
	座面与靠背由多层实木单板经高频热压弯曲成型，表面油漆喷涂，具备耐磨、耐刮、易清洁的特性；椅腿为1.2mm厚优质钢管，表面经过喷塑.与原有的桌子放一个房间，款式、尺寸、颜色需与原有一致.

	学生桌
	课桌规格:1200mmX400mmmX750mm(士5mm)(长X宽x高)
1) 桌面:外形尺寸1200mm*400mm(±5mm)，四周采用pp材质一次性注塑成型桌面，弧形包边，桌面斜边处理。基材采用环保E0级抗菌阻燃中纤板。
2) 脚架立柱:立柱钢管外形规格76mm30mm*1.2mm，立柱使用1.2mm厚优质带钢，整体成皇冠形状，时尚美观,经轧压线辊压成型，高频焊接而成，各钢件做防锈处理，采用热固性粉末涂料高压静电喷塑处理
3) 脚掌规格:450mm*50mr*50mm，采用1.5mm优质冷轧钢板经冲压拉伸成型，脚掌底部配有可调节塑料脚垫，防滑，耐磨，可调平，桌脚可选配滑轮或调节脚。
4)课斗:采用5mm实芯钢筋制作。
5)前挡板:采用1.0mm冷轧钢板经全自动冲孔，折边成型;
6）款式、尺寸、颜色需与图片一致.

	学生椅
	课椅规格:坐宽420mmX座深420mmX坐高440mm(±5mm)，整体高度810mm(±5mmm)。1)座背板:采用全新PE工程塑料一次注塑成型，椅面规格420X420mm(±5mm)，椅面设有透气长条形方格，产品中部靠前微凸，符合人体生物学设计，坐姿舒适;靠背规格435X365mm (+5mm)。
2)钢管:腿立管采用20mmX40mmX1.5mm的椭圆钢管，背管采用20mmX40mmX1.5mm的椭圆钢管冲压折弯成型，横撑与立管连接处焊接固定，各焊接处光滑平整无虚焊现象。
3)脚垫:内塞式全新PE工程塑料一次注塑成型封头，接口结合紧密，无摇晃。
4)钢材采用C02保护焊焊接，表层采用酸洗、陶化、喷塑工艺处理，防止生锈，钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷
5）款式、尺寸、颜色需与图片一致.

	注：其它详见采购文件。


公告期限：1个工作日
七、评审小组成员名单
[bookmark: _GoBack]   于全辉、黄勇、杨晓英
八、联系人
采购人：四川外国语大学
    采购联系人：黄老师
    采购联系人电话：023-65385579
    采购人地址：重庆市沙坪坝区壮志路33号
项目联系人：黄勇
项目联系人电话：023-65385579
